『旗揚げ2025』プログラム操作説明

概 要
IJCad に１行文字をプロットします。
縦断図の旗揚げで多数のテキストを操作するのは意外に面倒に感じます。
特に「度分秒」や「θ」他に、日本語入力や半角英数字の変換切替等。
その色々な煩わしさを解消しようと考えて、このプログラムを作りました。
縦断図の旗揚げに必要と思われる単語は、ほぼ網羅していると思っています。
配置パターンを覚えれば、ある程度使えると思います。
（旗揚げプロット画面）
※「登録」ボタン
「旗揚げ2025」上の「登録」ボタンをクリックするとこの画面が表示されます。 上の単語一覧に無い単語を最大７個まで登録出来ます。
現場固有の電柱メッシュ番号やNTTの線名等を登録することで、入力が楽になります。
単語入力が終了しましたら、画面内の「登録」ボタンをクリックして下さい。
「閉じる」ボタンをクリックして画面を閉じると「旗揚げ2025」内の登録行に登録した内容が表示されます。
※「テキスト入力」ボックス
マウスで青色文字をクリックするとクリックされた文字は赤色に変わります。
同時にクリックした文字を下のテキストボックスに表示します（キーボードからも入力できます）。
画面内の■は半角スペースです。
画面上の文字をクリックして入力される文字はカーソルの位置に関係なく、表示されている文字の最後尾に表示されます。
※「文字高」
プロットする文字の大きさを入力。
CAD上の縮尺=1：1 で印刷時の縮尺=1：2000 の時の旗揚げ文字の大きさは 4000 位です。
※角度
プロットする文字の回転角度を入力。
旗揚げする下線の傾きに合わせます。
※離隔
プロットする文字の下線との離隔を入力。
縮尺=1/2000で印刷した時の離隔巾。（0.3～1.0位 ：単位メートル）
※「プロット」ボタン
「プロット」ボタンをクリック後、文字をプトットしたい場所でマウスクリックして下さい。
色・文字スタイル・線の太さ・画層は全て IJCad での設定になります。
※「消去」ボタン
プロットを終了し、次のテキストを入力するためにテキストボックス内の文字を消去します。
間違えて消去した時は１度だけ「Ctrl + Z」キーで元に戻せます。
※「終了」ボタン
「旗揚げ2025」プログラムを終了します。
（プロット後の画面）