「ツール」→「２点間での割込計算(Y)」

２点間で割込計算をして等高線を作成するための高さをプロットします。

（２点間での割込計算画面）
※「測点１・測点２を入力」
「測点１」に測点名（番号等）を入力して「Enter」で「測点２」入力ボックスへカーソルが移動します。
「測点２」に割込計算をしたい測点名（番号等）を入力後「Enter」で「了解」ボタンにカーソルが移動します。
測点１・測点２はそれぞれ入力後、「Enter」キーで移動しなければ値が反映されません。
同一の測点（番号等）が複数存在する場合は、最初に見つかった測点が有効になります。
意図せず複数の測点が有った時、混乱するかも知れませんが頭の片隅に置いていて下さい。
※「了解」ボタン
「了解」ボタンをクリック。「測点１」と「測点２」で高低差が無ければ何もしません。
（例１）「測点１」の高さが「0.2」で「測点２」の高さが「0.8」の時は「0.5」の地盤高の位置に黄色の十字線をプロットします。
（例２）「測点１」の高さが「0.2」で「測点２」の高さが「-2.1」の時は「0.0」「-0.5」「-1.0」「-1.5」「-2.0」の地盤高の位置にプロットします。
※「閉じる」ボタン
「２点間での割込計算」を終了します。
他の項目に変更する時は、そのままメニューから項目を選択しても良いです。
※「終了」ボタン
IJLtWith2025 プログラムを終了します。
※プロットした状態の画面
２点間で割込計算をして等高線を作成するための高さをプロットします。
図形の線種・線の太さ等は IJCad での設定になります。
画層は「Warikomi」です。
図形の色は「0.5」ピッチの十字線は黄色、偶数の高さは緑色、奇数の高さは水色にしています。
※割込計算の計算方法