「鉄塔基礎(K)」→「 L 基礎 (L) 」

鉄塔条件入力

（鉄塔条件入力画面）
入力単位：(ｍ)
L1：ベンド長、L2：根開き、H：値開き～ベンドまでの高さ
各項目を入力後、「Enter」キーで次の項目へ移動します。
※「根開きの位置」選択ボックス
鉄塔の根開きの位置を「柱体天端」又は「FL」どちらに合わせるかを選択して下さい。
通常は「柱体天端」になっています。
※「Next」ボタン
L1、L2、H 全ての項目を入力後、「Enter」キーで「Next」ボタンにフォーカスが移動します。
そのまま 「Enter」キーで基礎条件入力画面が表示されます。
※「終了」ボタン
「鉄塔基礎作図（Ｌ基礎）」を終了します。
L 基礎入力
（L基礎・基礎条件入力画面）
※「各項目を入力」
入力単位：(ｍ)
脚別に各項目を入力します。各項目は入力後、「Enter」キーで次の項目へ移動します。
入力脚はデフォルトでは a脚が選択されています。
a脚の FL・片継・ポスト継を入力後 R1～H4まで入力します。
入力脚の a脚～ｄ脚は「H4」を入力後、「Enter」キーで自動で移動します。
同時にカーソルも次脚入力の FL に移動します。
入力脚が移動しても「片継」と「ポスト継」以外の項目は各入力ボックスに前の数字が残っています。
「片継」と「ポスト継」の値は「0」としています。必要に応じて入力して下さい。
同じ時はそのまま次の脚のボタンを選択して下さい。
変更する時は変更する数値を入力して次の脚に移動して下さい。
※「柱体形状」グループボックス
基礎柱体の形状が「丸・四角形」どちらかを選択して下さい。
通常は丸になっています。
※「Next」ボタン
全ての項目を入力後「Next」ボタンをクリックでL基礎プロット画面へ移動します。
※「Back」ボタン
鉄塔条件入力画面に戻ります。
※「終了」ボタン
L基礎プロットを終了します。
L 基礎プロット
（L基礎プロット画面）
図形の画層・線種・色・線の太さ等は全て IJCad での設定になります。
※「平面図・対角断面図・面断面図」ラジオボタン
平面図・対角断面図・面断面図の中からプロットしたいボタンを選択して下さい。
対角断面図を選択：c脚-a脚・b脚-d脚のどちらかを選択して下さい。
面断面図を選択　：４個の断面から、どれかを選択して下さい。
※縮尺
縮尺を入力します。
IJCad 上で作図する時の縮尺です。（通常は 1:1 、印刷時の縮尺では有りません）
※「プロット」ボタン
ボタンをクリックして IJCad 上で図面を作成したい位置にマウスクリックして下さい。
クリックした点を基準に作図します。
※「Back」ボタン
L基礎・基礎条件入力画面に戻ります。
※「終了」ボタン
L基礎プロットを終了します。
（L基礎 平面図プロット画面）
（L基礎・対角断面図プロット画面）
「対角断面図」ラジオボタンを選択後「c脚-a脚」ラジオボタンを選択してプロットボタンをクリック。
IJCad 画面上でプロットしたい位置でマウスクリック。
次に「b脚 - d脚」ラジオボタンを選択してプロットボタンをクリック。IJCad 画面上でマウスクリック。
（L基礎 面断面プロット画面）
碇材の計算方法
碇材の計算