「鉄塔基礎(K)」→「杭基礎（１本杭）(Z)」

鉄塔条件入力

（鉄塔条件入力画面）
入力単位：(ｍ)
L1：ベンド長、L2：根開き、H：値開き～ベンドまでの高さ
各項目を入力後、「Enter」キーで次の項目へ移動します。
※「根開きの位置」選択ボックス
鉄塔の根開きの位置を「柱体天端」又は「FL」どちらに合わせるかを選択して下さい。
通常は「柱体天端」になっています。
※「Next」ボタン
L1、L2、H 全ての項目を入力後、「Enter」キーで「Next」ボタンにフォーカスが移動します。
そのまま 「Enter」キーで基礎条件入力画面が表示されます。
※「終了」ボタン
「鉄塔基礎作図（杭基礎（１本杭））」を終了します。
杭基礎（１本杭）入力
（杭基礎（１本杭）基礎条件入力画面）
※「各項目を入力」
入力単位：(ｍ)
脚別に各項目を入力します。各項目は入力後、「Enter」キーで次の項目へ移動します。
入力脚はデフォルトでは a脚が選択されています。
a脚の FL・片継・ポスト継を入力後 R1～H6まで入力します。
入力脚の a脚～ｄ脚は「H6」を入力後、「Enter」キーで自動で移動します。
同時にカーソルも次脚入力の FL に移動します。
入力脚が移動しても「片継」と「ポスト継」以外の項目は各入力ボックスに前の数字が残っています。
「片継」と「ポスト継」の値は「0」としています。
同じ時はそのまま次の脚のボタンを選択して下さい。
変更する時は変更する数値を入力して次の脚に移動して下さい。
※「柱体形状」グループボックス
基礎柱体の形状が「丸・四角形」どちらかを選択して下さい。
通常は丸になっています。
※「Next」ボタン
全ての項目を入力後「Next」ボタンをクリックで「杭基礎（１本杭）」プロット画面へ移動します。
※「Back」ボタン
鉄塔条件入力画面に戻ります。
※「終了」ボタン
杭基礎（１本杭）プロットを終了します。
杭基礎（１本杭）プロット
（杭基礎（１本杭）プロット画面）
図形の画層・色・線の太さ等は全て IJCad での設定になります。
※「平面図・対角断面図・面断面図」ラジオボタン
平面図・対角断面図・面断面図の中からプロットしたいボタンを選択して下さい。
対角断面図を選択：c脚-a脚・b脚-d脚のどちらかを選択して下さい。
面断面図を選択　：４個の断面から、どれかを選択して下さい。
※縮尺
縮尺を入力します。
IJCad 上で作図する時の縮尺です。（通常は 1:1 、印刷時の縮尺では有りません）
※「プロット」ボタン
ボタンをクリックして IJCad 上で図面を作成したい位置にマウスクリックして下さい。
クリックした点を基準に作図します。
※「Back」ボタン
「杭基礎（１本杭）」・基礎条件入力画面に戻ります。
※「終了」ボタン
「杭基礎（１本杭）」プロットを終了します。
（平面図 プロット画面）
（対角断面図 プロット画面）
杭の長さが「18m」以下の時は実長で、「18m」より長い時は切断線を入れて表示しています。
寸法値は実際の杭長を表示しています。寸法線の各種設定は IJCad での設定になります。
（面断面図 プロット画面）
杭の長さが「6m」以下の時は実長で、「6m」より長い時は切断線を入れて表示しています。
寸法値は実際の杭長を表示しています。寸法線の各種設定は IJCad での設定になります。
碇材の計算方法
碇材の計算