「ツール」→「直線 ・ ポリライン(X)」

直線・ポリラインをプロットします。

（メニュー画面）（直線・ポリラインプロット画面）
※「直線・ポリライン」選択ボタン
「直線」「ポリライン」ボタンをクリックして選択して下さい。。
※「測点１・測点次を入力」
「測点１」は最初の測点名を入力。入力後「Enter」キーで「測点次」入力ボックスにカーソルが移動します。
「測点次」を入力後「Enter」キーで入力した測点名が上の「測点１」に移動し、「測点次」で次の点の入力待ちになります。
測点名を入力して「Enter」キーを順次繰り返して下さい。
終了は「測点次」に「0」を入力後「Enter」で連続入力が終了し「了解」ボタンにカーソルが移動します。
測点１・測点次はそれぞれ入力後、「Enter」キーで移動しなければ値が反映されません。
同一の測点（番号等）が複数存在する場合は、最初に見つかった測点が有効になります。
意図せず複数の測点が有った時、混乱するかも知れませんが頭の片隅に置いていて下さい。
※「了解」ボタン
「了解」ボタンをクリック又は、ボタンが選択状態の時はそのまま「Enter」キー。
入力した測点名の順番にライン又はポリラインをプロットします。
プロット終了後、カーソルは「測点１」に移動します。
※「閉じる」ボタン
「直線・ポリライン」プロットを終了します。
他の項目に変更する時は、そのままメニューから項目を選択しても良いです。
※「終了」ボタン
「IJLtWith2025」 プログラムを終了します。
(プロット画面）
画層は「平面」、図形の色・線種・線の太さ等は IJCad での設定になります。