全測点取込み時に注意すること

読込後、取込んだデータが間違っていないか「EXCEL」に出力をして必ずチェックして下さい。

SIMAファイルを作成する時の注意

測量時の測点は断面図を作成する為の順番を意識せず、現場で測りやすい様に測量しています。
（測量後のSIMAデータ）
上のSIMAファイルをプロットすると下図の様な平面図になり、一見問題なさそうに見えます。
上図のSIMAファイルを順番に結線すると下図の様になります。
（49M3→49M4→49M5→ 1 → 2 → 3の順番で断面図を作成することになります。）
これでは期待どうりの断面図は出来ません。
SIMAファイルの順番を入れ替えて下さい。このとき 3 4 5 6 7 番の番号も順番に並び替えて下さい。
並び変え後の SIMAファイル。
並び変え後のファイルを読み込むことで、希望に沿った順番に断面図が作成されます。
先に「EXCEL」で順番を変更して SIMAファイルを作成した方が簡単かと思います。
又は、「IJLtWith2025」上の断面作成画面の「修正」ボタンから順番の入れ替えは出来ます。