「線下縦断図」作成

（線下縦断図も「断面図」→「縦断図」から始めます。）
（線下縦断図 測点名入力画面）
「測設（縦断方向 Y=0.00）」チェックボックスにチェック有り
最初の測点は「中心縦断図」で展開した１番目の鉄塔番号（SSNO115）から入力して下さい。
その後に線下縦断で必要な測点番号を入力します（23番～LHP115-9～17番まで）。
（線下縦断図 「Excelへ出力」画面 ）
（「測設（縦断方向 Y=0.00）」チェックボックスにチェック無し）
「測設（縦断方向 Y=0.00）」チェックボックスにチェックが無い時は線下縦断の最初の点、この場合は「23」番の水平位置は本来の位置から多少ズレてきます。
高さは大丈夫ですから、水平距離が気になる場合は水平距離を本来の位置に調整して下さい。
上のチェック有りと区間距離を比べてみて下さい。
SSNO115 - 23 間の線は消去して下さい。
（線下縦断図 「プロット」画面 文字の大きさ、配置を変更しています。）
「測設（縦断方向 Y=0.00）」チェックボックスにチェック有り・無しの時の距離の計算方法
戻る