モノレール縦断図入力「修正」

（モノレール縦断図 入力修正 画面）
※「訂正」
修正画面で訂正したい各セルの数値を訂正して下さい。
セルに入力して「Enter」キーで訂正します。
※「挿入」ボタン
挿入したい行のセルをマウスクリックして「挿入」ボタンをクリックします。
修正画面の左端の数値が行数です。
6行目（測点名 48M5 番）と 7行目（測点名 48-2 番）の間に挿入したい時は、7行目のセル（列はどこでも良い）をクリックして「挿入」ボタンをクリックして下さい。
7行目が空白に成りますので、「測点名」又は「距離・高低差」どちらかを入力して下さい。
（挿入ボタンをクリックした後の画面）
最終行の後に追加で入力したい時は「修正」画面を閉じて、モノレール縦断図入力画面から入力して下さい。
※「削除」ボタン
削除したい行のセルをマウスクリックして「削除」ボタンをクリックします。
35行目（測点名 48-14 番）を削除したい時は、35行目のセル（列はどこでも良い）をクリックして「削除」ボタンをクリックして下さい。
測点名 48-14 番が削除されます。
（削除ボタンをクリックした後の画面） 右側のリストボックスからも「48-14」番が削除されています。
※「閉じる」ボタン
「修正」画面を終了します。
戻る