ファイル(F)

（メニュー → ファイル 画面）
【開く(O)】
プロットまたは、作図するファイルを開きます。
SIMファイル又は、カンマ区切りの座標データを読み込みます。
読み込めるデータ
【上書き保存(S)】
【開く(O)】でファイルを読み込むと使用出来るようになります。
読み込んだファイルを上書き保存します。
使用する機会は「断面図(Y)」→「交点計算(W)」で「測点名」が増えた時くらいです。
あるいは「SIMファイル」を修正する時、先に「上書き保存」または「名前を付けて保存」をしてからメモ帳等で開くと見やすくなります。
【名前を付けて保存(Z)】
上書き保存と同様に【開く(O)】でファイルを読み込むと使用出来るようになります。
ファイル保存ダイアログボックスが表示されます。
適当な名前を付けて保存して下さい。
保存できるファイル種類は「*****.SIM」「*****.DAT」「*****.CSV」の３種類です。
「名前を付けて保存」ダイアログボックスの「ファイルの種類」から選択して下さい。
【終了(Q)】
プログラムを終了します。