「ツール」→「丸・正方形プロット(T)」

丸（円）・正方形をプロットします。

（メニュー画面）（丸（円）・正方形プロット画面）
※「丸・正方形」選択ボタン
「丸・正方形」選択ボタンでどちらかのボタンを選択して下さい。
「丸」を選択した時は直径を、「正方形」の時は１辺を入力して下さい。。
※「十字有り」チェックボックス
丸や正方形の中に十字線を作図します。必要な時はチェックを付けて下さい。
※「直径又は１辺と測点番号を入力」
単点プロットした後 IJLtWith を終了せずそのまま継続する時は「単点プロット」の時に選択した単位になります。
後日ファイルを読み込んでプロットする時は、単点プロットした時の単位に合わせて下さい。
単位の合わせ方は「ツール」→「単点プロット」で単点プロット画面を表示し、どちらかの単位を選択後「閉じる」ボタンで閉じて下さい。
（デフォルトでは「mm」になっています。)
「丸」を選択した時は直径を、「正方形」を選択した時は１辺を入力後「Enter」キーで測点入力ボックスにカーソルが移動します。
測点（番号等）を入力後「Enter」で「了解」ボタンにカーソルが移動します。
「了解」ボタン→「Enter」又は「クリック」で作図します。
同一の測点（番号等）が複数存在する場合は、最初に見つかった測点が有効になります。
意図せず複数の測点が有った時、混乱するかも知れませんが頭の片隅に置いていて下さい。
※「了解」ボタン
「了解」ボタンをクリック又は、ボタンが選択状態の時はそのまま「Enter」キー。
「丸」を選択した時は測点名の座標位置を中心に、入力した直径の「丸」をプロットします。
「正方形」を選択した時は測点名の座標位置が入力した一辺の正方形の右上になるようにプロットします。
また「十字有り」の時は測点名の座標位置を中心に、入力した一辺の正方形と十字をプロットします。
プロット終了後、「直径」又は「１辺」入力ボックスにカーソルが移りますから、次の数値を入力して下さい。
同じ数値ならそのまま「Enter」キーで測点入力ボックスにカーソルが移動します。
※「閉じる」ボタン
「丸・正方形プロット」を終了します。
他の項目に変更する時は、そのままメニューから項目を選択しても良いです。
※「終了」ボタン
「IJLtWith2025」 プログラムを終了します。
(プロット画面)
図形の色・線種・線の太さ等は IJCad の設定になります。
画層は「平面」です。